117403, г. Москва, Никопольская ул., д.6   
 тел./факс (495) 384-82-16,384-17-80,646-39-86

ИНН/КПП 7726008620/772401001   
E-mail: [birpark@birpark.ru](mailto:birpark@birpark.ru), <http://www.birpark.ru>

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

***ЗАО «Бирпарк» благодарит Вас за внимание к нашей Компании и надеется на долгосрочное сотрудничество.***

***ЗАО «Бирпарк» - одно из крупнейших московских предприятий по производству евро-окон, дверей, мебели, лестниц, предметов интерьера из натурального дерева (сосна, лиственница, дуб, бук и др.). Работая более 20-ти лет на рынке деревообработки, мы добились наивысшего качества нашей продукции, а также возможности удовлетворить самые разнообразные потребности заказчика, от производства стандартных оконных блоков и дверей до эксклюзивных заказов по архитектурным проектам. Продукция компании имеет сертификаты соответствия Госстроя России.***

***Современное многопрофильное оборудование и квалифицированный персонал позволяет изготавливать в кратчайшие сроки изделия практически любой конфигурации и сложности из всего спектра представленных на рынке пород дерева. Наши технологии позволяют оформить в едином архитектурном стиле любое помещение, будь это квартира, загородный дом или офис.***

***Среди наших заказчиков есть следующие компании: ЗАО «Стройсервис» проект «МОСКВА СИТИ» (24 этажа ОАО Банк ВТБ); ООО "СНПРМ №4"; АСТ–Капстрой; ТК «Метелица», гостиница «Националь», Дом отдыха «Вороново»; ул. Б. Якиманка д. 39/18; Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры; ул. Сретенка д. 21/28, и многие другие.***

***Всю дополнительную информацию о нашей компании Вы можете получить в нашем офисе по адресу: г. Москва, ул. Никопольская, д.6. в рабочие дни с 8.30 до 18.00, Коммерческий отдел: 8(495)646-39-86, 8-926-490-77-92 Надежда.***

***Оконный блок.***

Материал: трехслойный клееный брус из пород дерева сосны, лиственницы, дуба сечение створки 78х78, соединение углов «шип-проушина».

Стеклопакет: двухкамерный 42 мм (3 стекла М1 по 4 мм, 4-16-4-14-4)

Фурнитура: MACO (Австрия), поворотная, поворотно-откидная, «зимнее проветривание».

Окрашивание: трехслойное окрашивание осуществляется экологически чистой краской «TEKNOS» (Финляндия)

Уплотнение: двухконтурное DEVENTER

Все изделия комплектуются водоотводным профилем на коробку DONAU и водоотводным профилем на створку GUTMANN.

**По вашему желанию возможно оснащение окон дополнительными опциями:** -

**-** *гидрорегулируемое приточное устройство ЕММ «АЭРЭКО*», позволяющее обеспечить приток воздуха в помещение без сквозняков и шума;

**-** *защитный алюминиевый профиль «BUG» (Германия)*, посредством которого внешняя сторона оконного блока будет защищена от любых вредных воздействий окружающей среды;

**-***стеклопакеты со специальными свойствам*и (энергосберегающие, солнцезащитные, шумозащитные, ударостойкие (триплекс);

**-** *стеклопакеты толщиной 4 и 5 мм с пленкой толщиной 300 мкм* сертифицировано Госстандартом России по классу защиты А1, с комплектом пленок общей толщиной 300 мкм – 412 мкм - по классу защиты А2 и общей толщиной 680 мкм – по классу защиты А3;

- *использование для остекления стекол разной толщины* снижает вредное воздействие, вызываемое источником шума

**-** *тонированные пленки* обеспечивают комфорт благодаря зеркальным свойствам некоторых типов напыления. Возможно создания эффекта односторонней просматриваемости;

**-** *матовые пленки*. Защитные пленки дают возможность создания эффекта затемнения от 10 до 15% и полученные матовые стекла, позволяющего исключить вероятность обзора в помещение;

**-** *радиаторные решетки и подоконные доски* в цвет отделки оконного блока позволяют передать проему законченный вид;

**-** *сливы оконные алюминиевые и оцинкованные* необходимы для защиты деревянных окон от скопления дождевых вод;

**-** *противомоскитные сетки* защитят помещение от проникновения насекомых;

**-** *внутренняя или внешняя декоративная раскладка и использование шпросов* в стеклопакете позволяют создать необходимое архитектурное решение фасада;

***-*** *использование фигурного штапика*;

**-** *обсадная доска* предназначена для установки в проемы, выполненные в стенах деревянных домов, выполненных из бруса, оцилиндрованных и природных бревен, а также одновременно является основой для установки наличников, подоконной доски и прочих декоративных и функциональных наружных и внутренних элементов. Обсадная доска обеспечивает возможность монтажа оконных блоков и возможность просадки стен, связанную с природными свойствами древесины;

**-** *благодаря широкой гамме оттенков и возможности двухцветного окрашивания* неповторимыми полупрозрачными и непрозрачными цветовыми тонами, окраска Вашего окна может быть такой, какая требуется для того, что бы оно идеально вписывалось в дизайн помещения;

**-** *ручки с замком позволят сделать дом безопасным для детей*.

А также, Вы можете воспользоваться услугами Компании по проведению обмерных работ, монтажу оконных блоков с применением системы «IIIbruck» (Германия), осуществляемых квалифицированными специалистами.

**Дверной блок.**

Окрашивание: трехслойное окрашивание осуществляется экологически чистой краской «TEKNOS» (Финляндия) для наружной отделки и «Sayerlack» (Италия) для внутренней отделки.

Уплотнение: двухконтурное DEVENTER -для наружной и одноконтурное - для внутренней.

**По вашему желанию возможно оснащение дверей дополнительными опциями:**

- *дверные блоки* могут быть изготовлены любой формы и размеров (арочные и прямоугольные, остекленные и глухие, филенчатые и с гладкой поверхностью);

- *входные дверные блоки*, с толщиной полотна 60 или 78 мм;

- *для лучшей теплоизоляции и звукоизоляции* входные дверные блоки изготавливаются с двойным контуром уплотнения, полотно с наплавом;

- *межкомнатные дверные блоки*, с толщиной полотна 45 мм (филенчатые, щитовые, массивные);

- *широкий ассортимент шпонированных, облицованных натуральным шпоном* ценных пород деревьев, и тонированных дверных блоков, окрашенных цветными лаками;

-*раздвижные, однопольные, двухпольные дверные блоки*;

- *противопожарные однопольные глухие дверные блоки с пределом огнестойкости EI 30;*

-*для повышения теплоизоляции и шумоизоляции*, дверь может комплектоваться выдвигающимся порогом;

- *дополнительные декоративные элементы* (наличники, карнизы, доборы, тумбочки, квадраты, плинтуса и т.д.)

- *большой выбор стекол*: матовые, с рисунком, с фацетом, зеркальные и прочие. Кроме того, возможен заказ стекол по индивидуально изготовленным для Вас шаблонам. Также Вы можете заказать стекла для своих дверных блоков самостоятельно;

**-** *тонированные пленки* обеспечивают комфорт благодаря зеркальным свойствам некоторых типов напыления;

**-** *внутренняя или внешняя декоративная раскладка и использование шпросов* в стеклопакете позволяют создать необходимое архитектурное решение;

**-** *благодаря широкой гамме оттенков и возможности двухцветного окрашивания* неповторимыми полупрозрачными и непрозрачными цветовыми тонами, окраска Вашей двери может быть такой, какая требуется для того, что бы оно идеально вписывалось в дизайн помещения;

**-** *декоративная отделка дерева предполагает нанесение различных спецэффектов на поверхность*:

* **Краколет** — позволяет получить на поверхности «трещинки». Эффект виден за счёт контраста цветов подложки и цвета самих «трещинок»;
* **Патина** — позволяет получить на поверхности античный эффект;
* **Эффект «Морёный дуб»** применяется для отделки твёрдых пород древесины с ярко выраженными порами.

- *отдельным компонентом дверной фурнитуры являются* [*петли*](http://www.dvery.eu/st371.html), так как к ним предъявляются определенные требования. Дверь должна открываться бесшумно и легко, не должна самовольно открываться и закрываться. В основном петли подразделяются на:

- *«ввертные» петли* позволяют регулировать в трех плоскостях, что позволяет достичь максимальной точности при установке двери. Для бесшумной работы петля снабжена особой  пластиковой втулкой;

- *«скрытые» петли* являются невидимыми при закрытом дверном полотне и позволяют на момент установки двери в проём регулировать петли по 3-ем осям. Кроме этого, дверь, установленную с помощью таких петель можно   открывать  на 180°, полностью освобождая дверной проём для прохода;

- *карточные петли* могут быть разными: навесные петли со штифтом; петли с шарикоподшипником; петли с пружиной (выполняет функции дверного доводчика, сила натяжения пружины регулируется, имеется защита от взлома); листовые навесные петли; симметричные карточные петли; петли со шплинтом; петли с муфтой и другие;

- *многозапорные замки* обладают дополнительными ригелями, благодаря чему дверь запирается и фиксируется не в одной, а сразу в нескольких точках. Такие замки обеспечивают дополнительную защиту от взлома по всей длине двери;

- *существует несколько видов дверных защелок*:

* **роликовые дверные защелки** – дверные защелки, в основе которых лежит вращающийся ролик (каток), который фиксируется пружиной в пазах дверной коробки. С такой защелкой дверь легко открывается и закрывается, не требуя больших усилий;
* **фалевые дверные защелки** – дверные защелки, где запирающую функцию выполняет косоугольный язычок, который также фиксируется пружиной, а дверь закрывается нажатием либо поворотом дверной ручки;
* **магнитные дверные защелки** – дверные защелки, которые работают следующим образом: при закрывании двери, ригель [замка](http://door.to-build.ru/content/view/62/44/) с находящимся внутри ферритовым сердечником втягивается ответной частью замка, находящейся на коробе двери и имеющей обратную полярность;

- [*дверные ручки*](http://www.dvery.eu/st372.html)представляют собой отдельный интерес, так как это именно та вещь, которая первой бросается в глаза. Выбор формы зависит как от Ваших предпочтений, так и от общего стиля квартиры. Существуют различные конструкции дверных ручек:

* **стационарная дверная ручка** – это дверная ручка, которая не связана с дверным замком. Она не поворачивается и не нажимается, её можно лишь тянуть либо толкать от себя. Такая дверная ручка устанавливается просто на дверное полотно. Как правило, на входных дверях её крепят стягивающими винтами, а на межкомнатных – шурупами. Стационарные дверные ручки бывают различной формы, например П-образной (иначе называют скобой).
* **нажимная дверная ручка** – дверная ручка, которая при нажатии приводит в движение фалевую дверную защелку (язычок) замка, благодаря чему и происходит открывание или закрывание двери. То есть, когда дверная ручка нажата, то фалевая дверная защелка спрятана, следовательно, дверь открыта;

- для того чтобы двери не ударялись о стены при открывании, устанавливают специальные [*ограничители и стопоры*](http://www.dvery.eu/st375.html). А плавное закрытие могут обеспечить [*дверные доводчики*](http://www.dvery.eu/st374.html). Это позволяет продлить срок службы петель и самих дверей в несколько раз;

**Лестницы.**

Материал: сосна, лиственница, дуб, бук

Окрашивание: для отделки применяются лакокрасочные материалы на полиуретановой основе производства фирмы SAYERLACK (Италия).

**По вашему желанию возможно оснащение лестниц дополнительными опциями:**

- *Прямые лестницы* ( лестница по бетону, лестницы на тетивах, лестницы на косоурах, лестницы на консолях, лестницы на больцах, лестницы "гусиный шаг";

- *Г-образные* (лестница по бетону, [лестницы на тетивах](http://www.lestnica.biz/stpr_t.htm), [лестницы на косоурах](http://www.lestnica.biz/stpr_k.htm), [лестницы на консолях](http://www.birpark.ru/), [лестницы на больцах](http://www.birpark.ru/), лестницы с переменным шагом);

- *П-образные* (лестница по бетону, [лестницы на тетивах](http://www.lestnica.biz/stpr_t.htm), [лестницы на косоурах](http://www.lestnica.biz/stpr_k.htm), [лестницы на больцах](http://www.lestnica.biz/stp_b.htm));

*- Т-образные (лестница по бетону,* [*лестницы на тетивах*](http://www.lestnica.biz/stpr_t.htm)*,* [*лестницы на косоурах*](http://www.lestnica.biz/stpr_k.htm)*,* [*лестницы на больцах*](http://www.lestnica.biz/stp_b.htm));

- *криволинейные* (лестница по бетону, [лестницы на косоурах](http://www.lestnica.biz/stpr_k.htm), [лестницы на больцах](http://www.lestnica.biz/stp_b.htm));

- *винтовые* (лестницы на консолях, лестницы на больцах, лестницы «гусиный шаг»);

- *лестницы на косоурах и лестницы на* *тетивах* различаются по виду и размеру. Форма и размеры тетив и косоуров определяется формой ступеней и допустимой нагрузкой на лестницу, а также видом материала, из которого они изготовлены

- *деревянные ограждения лестниц (балюстрады)*, состоящие из балясин и столбов, массивных перил и элегантных подпятников, делают деревянную лестницу классической, строгой и представительной.

- *различные вариации балясин* из дерева для ограждения балюстрад и лестниц: клееные, точеные, резные в ручную, с накладной резьбой

- *облицовка* деревом бетонных, металлических несущих маршей

- *подступенок* может быть различной высоты, в зависимости от пожелания владельца лестницы

- [*деревянные перила*](http://www.lestnicu.ru/stairs/6fdebc38/9ad31afd/) ***(поручни)*** имеют прекрасный эстетичный вид и могут стать ярким дополнением интерьера

**Кроме того, Компания может предложить Вам услуги по изготовлению следующих видов продукции:**

- предметы интерьера для жилых и офисных помещений: мебель для спальни, мебель для детской, мебель для гостиной, мебель для столовой, мебель для прихожей, мебель для кухни, шкафы на заказ, деревянные интерьеры, кабинет.

- подоконные доски, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной 30 мм, оклеенной строгоным шпоном 0,6 мм. Лицевая кромка изготавливается из массива древесины таких пород как: сосна, лиственница, дуб, бук, орех, вишня, клен;

- подоконные доски Werzalit, в основе производства которых лежит запатентованная технология полимеризации древесной стружки и пяти слоев защитного покрытия в монолитный материал, таким образом, структура подоконников Werzalit, в отличие от обычного дсп, не клееная, а монолитная. При этом используется только свежесрубленная древесина, а в качестве связующего материала экологически чистые меламиновые смолы, не выделяющие вредные вещества, такие как формальдегид;

***В подтверждении высочайшего качества нашей продукции мы берем на себя увеличенные по срокам гарантийные обязательства!!!***

**Гарантия на оконные блоки 5 лет.**

**Гарантия на дверные блоки, лестницы, предметы интерьера 3 год.**

**Гарантия на подоконные доски 3 год.**